Betriebsstelle: Görzke | Kürzel: GOE | Typ: Bf, Ebf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 760 mm | 14 | Haupteinfahrgleis (mit Ziehgleis Nutzlänge = 1860 mm)
Gleis 2 | 500 mm | 10 | Nutzung nur durch längere GmP oder GmP
Nebengleise
Gleis 3 | 830 mm | 16 | Ladestraße Kopframpe Seitenrampe
Gleis 4 | 400 mm | 8 | Lokschuppengleis
Gleis 5 | 0 mm | 0 | ausgebaut, Ehemaliges zweites Lokschuppengleis
Gleis 6 | 400 mm | 8 | Güterschuppengleis
Gleis 11 | 900 mm | 18 | Ausziehgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Pendlerverkehr mit Schulkindern und Arbeitern nach Ziesar und von dort zur Relation Magdeburg - Brandenburg
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 330 mm
Bahnsteig Inselbahnsteig | 2 | 500 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: vorwiegend Abfuhr/Anfuhr von Produkten der Töpfer- und Keramikindustrie, Forst- und Holzwirtschaft sowie landwirtschaftliche Produkte
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 8.1 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 11.3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Zustand der Betriebsstelle dargestellt um 1960 Gesamtlänge 2550 mm (drei Module Joschidul zu je 850 x 400 mm) Wahlweise auch als Durchgangsbahnhof benutzbar