Betriebsstelle: nz. Pivovar Picka | Kürzel: XCS Pool | Typ: Anst.
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis | cm | NaN |
Nebengleise
Gleis | cm | NaN |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!