Betriebsstelle: Sophienhof | Kürzel: SHF | Typ: Ebf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1500 mm | 30 | Personenverkehr
Gleis 2 | 1500 mm | 30 | Personenverkehr
Gleis 3 | 1300 mm | 26 | Einfahrt und Bereitstellung Güterzüge
Nebengleise
Gleis 4 | 600 mm | 12 | Güterschuppen
Gleis 4a | 400 mm | 8 | Anschluss Zementwerk
Gleis 4b | 350 mm | 6 | Abstellgleis
Gleis 5 | 480 mm | 8 | Ladestrasse
Gleis 5a | 380 mm | 6 | Laderampe (Kopf- und Seitenrampe)
Gleis 6a | 500 mm | 10 | Anschluss Eti-Pack
Gleis 6b | 450 mm | 8 | Anschluss Eti-Pack
Gleis 7 | 200 mm | 4 | Umsetzgleis Tfz
Gleis 8 | 300 mm | 6 | Tankstelle
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: - Vorortverkehr mit Schulkindern und Arbeitern, - Kurswagen Nacht / Fernverkehr - Sonderverkehr , Hist. Altstadt , UNESCO Weltkulturerbe [br]- 2-3 StundenTakt erwünscht[br]
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 1140 mm
Bahnsteig Inselbahnsteig | 2 | 1200 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: - 3x Übergaben am Tag zu 5, 10, 15 Uhr erwünscht - Zement Gag (18 Uc-Wagen) nur über Nacht!
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 10.1 | 71 | 6.3 | 44 | 1 | 7
Versand | 22 | 154 | 6.4 | 45 | 1 | 7
Gesamt | 32.1 | 225 | 6.4 | 45 | 1 | 7
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: DB Endbahnhof, Ende der 80iger Jahre. Betriebsruhe von 22 - 04 Uhr, (ausser bei Zement-Gag), Betriebsstelle immer besetzt, mit Ortslok