Betriebsstelle: Dahme (Mark) | Kürzel: DA | Typ: Ebf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 230 cm | 46 | Ein- und Ausfahrgleis, Bahnsteiggleis
Nebengleise
Gleis 2 | 125 cm | 24 | Umfahrgleis
Gleis 2a | 30 cm | 6 | Lokschuppengleis
Gleis 2b | 86 cm | 16 | Abstellgleis
Gleis 3 | 95 cm | 18 | Ladegleis
Gleis 3 | 20 cm | 4 | Güterschuppen
Gleis 3b | 14 cm | 2 | Rampengleis
Gleis 4 | 65 cm | 12 | Ladegleis
Gleis 5 | 30 cm | 6 | Lokschuppengleis
Gleis 6 | 157 cm | 30 | Ladegleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1 | 84 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Das Abstoßen und Ablaufen lassen von Wagen und Fahrzeugen ist grundsätzlich verboten.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 26.4 | 185.08 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 16.1 | 112.42 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 42.5 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Bahnhof besitzt keine Ausfahrsignale