Betriebsstelle: Ersatzteillager | Kürzel: ETL | Typ: Awanst, Hp
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | 3600 mm | 72 | Strecke mit Haltepunkt
Nebengleise
Gleis 1a | 200 mm | 4 | Kohlegleis
Gleis 1b | 200 mm | 4 | Ölgleis
Gleis 2a | 350 mm | 6 | Freiladegleis
Gleis 2b | 300 mm | 6 | Hallengleis 1
Gleis 2c | 300 mm | 6 | Hallengleis 2
Gleis 3 | 800 mm | 16 | Wüst Eingang
Gleis 4 | 750 mm | 14 | Wüst Ausgang
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Werks-Personenverkehr VEB ETL kann auch anders genutzt werden
Bahnsteig Haltepunkt | Strecke | 450 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.3 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 8 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!