Station: Hartmannsdorf | Short: HMD
Type: Bf | Scale: 1:120 | Module ID: MaPre237
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track 2 | 420 cm | 84 | Bahnsteiggleis
Side tracks
Track 3 | 300 cm | 60 | Übergabegleis I zum Großtanklager
Track 4 | 300 cm | 60 | Übergabegleis II zum Großtanklager
Track 3A | 120 cm | 24 | Aufstellgleis Güterwagen
Track 1A | 50 cm | 10 | Kopframpengleis
Track 1B | 70.0 cm | 14 | Anschluss Getreidewirtschaft
Track 1 | 100.0 cm | 20 | Ladestrasse und Güterschuppengleis
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
| Track | Length | Remarks to passenger traffic: Der Personenverkehr auf der Vorbildstrecke wurde zum 28.05.2000 auf der Gesamtstrecke LW eingestellt.
Platform | 2 | 800 mm
Loading place | Track | Length | Length (axles) | Remarks to cargo traffic: Einzelwagen des Großtanklagers nur in Verbindung mit dem Einsatz des Tanklagers! Bei nichteinsatz des Tanklagers müssen die Einzelwagen der Elf Oil AG herrausgerechnet werden. Hier noch ein paar Hinweise für den Fahrplaner: http://www.fktt-module.de/de/node/278
Kopframpe | 1A | 8 axles | 8
Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 | 18 axles | 18
Raiffeisen Getreidesilo | 1B | 16 axles | 16
Anschluss I Elf Oil AG | 3 | 60.0 axles | 60
Anschluss II Elf Oil AG | 4 | 60.0 axles | 60
Sum: | 162 |
Distributor/Receiver | Distribution/Receiving | Goods | Car type | Loading place | Car quantity
Hartsteinwerke Hartmannsdorf GmbH | D | Schotter | Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / day
D | Kies | Fac, E, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2 / day
MaZ Metallaufbereitung Zwickau GmbH | D | Eisenschrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.0 / week
D | Buntmetallschrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / week
Agrargenossenschaft Hartmannsdorf | R | Dünger | T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / week
D | Getreide | G, T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2 / day
D | Kartoffeln | G, H | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.0 / day
Raiffeisen Getreidewirtschaft Hartmannsdorf, Getreidesilo | R | Getreide | G, T | Raiffeisen Getreidesilo | 4 / day
R | Braunkohle | Fac | Raiffeisen Getreidesilo | 1 / day
D | Getreide | G, T | Raiffeisen Getreidesilo | 4 / day
Kohlehandel Kurt Polster | R | Braunkohlebriketts | F | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.0 / week
Flender Guß GmbH | R | Formsand | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / day
R | Eisenbarren | R, S, Ea | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / day
R | Öle / Trennmittel | G, H | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 / week
R | Schrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / day
D | Gußteile | E, R, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3 / day
Elf Oil AG Großtanklager Hartmannsdorf | R | Flüssiggas | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 5 / day
R | Rohre | R, S | Anschluss I Elf Oil AG | 2 / week
D | Heizöl | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 7 / day
D | Diesel | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 7 / day
D | Benzin | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 5 / day
D | Gaswind (Abluft Lagertanks) | Z | Anschluss I Elf Oil AG | 1 / day
Sächsiche Forstwirtschaft Chemnitzer Land | D | Stammholz | Ea, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 6.0 / week
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 15.9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 36.3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 52.1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!
General remarks to station: Vorbild Strecke LW Wittgensdorf oB - Limbach Oberfrohna. Strecken-Km 4,1. Das Tanklager der Elf Oil AG ist der grösste Anschliesser. Nach dem Bau der Produkten-Pipeline von der Raffinerie Leuna nach Hartmanndsorf erfolgt die Bedienung des GTL per Bahn in den Zeiten der Pipeline-Wartung sowie bei Wartungsarbeiten der Raffinerie von anderen Raffinerien aus täglich mit mehreren Ganzzügen.