stanice: Hermsdorf-Klosterlausnitz | zkratka: HKL
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: GuRol233
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 3600 mm | 72 | Bahnsteig- und Kreuzungsgleis
kolej 2 | 3450 mm | 68 | Bahnsteig- und Durchgangsgleis
kolej 3 | 3350 mm | 66 | Güterzugbehandlungsgleis
vedlejší koleje
kolej 1a | 500 mm | 10 | Schutzgleis
kolej 3a | 500 mm | 10 | Schutzgleis
kolej 3b | 1000 mm | 20 | Ausziehgleis
kolej 4 | 1500 mm | 30 | OGA
kolej 4a | 500 mm | 10 | Rampengleis
kolej 4b | 500 mm | 10 | Schuppengleis
kolej 5 | 1000 mm | 20 | Anschluß ACZ
kolej 5a | 100 mm | 2 |
kolej 5b | 100 mm | 2 |
kolej KWH1 | 900 mm | 18 | Anschlußgleis
kolej KWH2 | 900 mm | 18 | Anschlugleis
kolej AZG1 | 800 mm | 16 | Anschlußgleis
kolej AZG2 | 350 mm | 6 | Anschlußgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Berufs- und Pendlerverkehr
nástupiště A | 1 | 1000 mm
nástupiště B | 1, 2 | 1000 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Güterschuppen | 4b | 400 mm | 8
Ladestraße | 4 | 1000 mm | 20
Rampe | 4a | 400 mm | 8
ACZ | 5 | 700 mm | 14
KWH_Eingang | KWH1 | 500 mm | 10
KWH_Ausgang | KWH2 | 500 mm | 10
celkem: | 70 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Sägewerk Walter Klenk | p | Holzstämme | K, R, E | Ladestraße | 2 / den
o | Schnittholz | K, R, E | Ladestraße | 2 / den
o | Sägespäne | E, F, T, G | Ladestraße | 3 / týden
ACZ Hermsdorf | p | Kalisalze | E, F, T | ACZ | 3 / týden
p | Kalk | E, F, T | ACZ | 2 / týden
PGH Leitermacher Holzland | o | Holzleitern | G, H | Güterschuppen | 1 / týden
o | Holzgerüste | G, H, E | Güterschuppen | 1 / týden
o | Futterraufen | G, H, E | Güterschuppen | 1 / týden
o | Europaletten | G, H, E | Güterschuppen | 1 / týden
VEB Bürgel-Keramik | p | Ton | E, F | Ladestraße | 2 / týden
p | Farbpulver | G, H | Güterschuppen | 1 / týden
p | Kohlen | E, F | Ladestraße | 3 / týden
o | Keramikgefäße | G, H | Güterschuppen | 3 / týden
o | Geschirr | G, H | Güterschuppen | 3 / týden
Moorbad Bad Klosterlaußnitz | p | Moor in Fäßern (Ep IV) | G, H | Ladestraße | 2 / týden
o | Moor in Fäßern (Ep III) | G, H | Ladestraße | 2 / týden
NVA Tautenhain | p | KFZ Technik | K, R, S | Rampe | 3 / týden
p | Baumaterial | E, K, R, S | Ladestraße | 1 / týden
o | KFZ Technik | K, R, S | Rampe | 3 / týden
Staatlicher Holzwirtschaftsbetrieb Holzland | p | Forstwirtschaftstechnik | K, R, S | Rampe | 1 / týden
p | Leerfässer | G, H, E | Ladestraße | 2 / týden
o | Baumstämme | E, K, R | Ladestraße | 3 / týden
o | Harz in Fässern | G, H, E | Ladestraße | 3 / týden
BHG Hermsdorf | p | Zement, gesackt | G, H | Ladestraße | 2 / týden
p | Betonfertigteile | K, R, S | Ladestraße | 2 / týden
p | Dachpappe | G, H, E | Ladestraße | 1 / týden
p | Dachziegel | E, K, R | Ladestraße | 2 / týden
p | Ziegelsteine | E, K, R, S | Ladestraße | 3 / týden
Keramische Werke Hermsdorf | p | Sand | E, F, T | KWH_Eingang | 1 / den
p | Zuschlagstoffe | E, F, T | KWH_Eingang | 1 / den
p | Stahl | E, K, R, S | KWH_Eingang | 1 / týden
p | Bleche | E, K, R, S | KWH_Eingang | 1 / týden
p | Schnittholz | E, K, R | KWH_Eingang | 2 / týden
p | Kartonagen | G, H | KWH_Eingang | 2 / týden
p | Halbzeuge | G, H | KWH_Eingang | 2 / týden
p | Kohlen | E, F | KWH_Eingang | 5 / týden
o | Isolatoren | G, H, E | KWH_Ausgang | 2 / den
o | Konsumgüter | G, H | KWH_Ausgang | 2 / týden
o | Stückgüter | G, H | KWH_Ausgang | 2 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 10.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 7.7 | 54 | 0.3 | 2 | 0 | 0
celkem | 17.9 | 125 | 0.3 | 2 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!