Betriebsstelle: Bw Tim | Kürzel: BTI
Typ: Bw | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: TiKas294
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Kohlegleis | 400 mm | 8 |
Nebengleise
Gleis Tankgleis | 200 mm | 4 |
Gleis Stoffgleis | 200 mm | 4 |
Gleis Krangleis | 200 mm | 4 | Überkrantes Freigleis hinter Schuppen
Gleis Schlackegleis | 500 mm | 10 | je 2x 250mm
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Stoffgleis | Stoffgleis | 200 mm | 4
Tankgleis | Tankgleis | 200 mm | 4
Kohlegleis | Kohlegleis | 400 mm | 8
Schlackegleis | Schlackegleis | 500 mm | 10
Krangleis | Krangleis | 200 mm | 4
Summe: | 30 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Kohlebansen | E | Kohle | E | Kohlegleis | 4 / Tag
Tankstelle | E | Diesel | U Z | Tankgleis | 1 / Tag
Magazin | E | Sand | U E | Stoffgleis | 1 / Woche
E | Arnaturen repariert | G H | Stoffgleis | 1 / Woche
E | Holz | E R | Stoffgleis | 2 / Woche
E | Ersatzteile | G H | Stoffgleis | 1 / Woche
E | Motor | K R S | Krangleis | 1 / Woche
E | Schmierstoffe | G H | Stoffgleis | 1 / Woche
V | Schlacke | E | Schlackegleis | 1 / Woche
V | Armaturen defekt | G H | Stoffgleis | 1 / Woche
V | Motor | K R S | Krangleis | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Einsatzstelle für kleine und mittlere Lokomotiven wie 106,110, 118, oder 86, 50 und 52. Schwere Schnellzugloks wenden hier nur.