Betriebsstelle: Kleinhagen | Kürzel: KHG | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 400 mm | 8 |
Gleis 3 | 650 mm | 12 |
Nebengleise
Gleis 1 | 270 mm | 4 | Rampe / Güterschuppen
Gleis 2a | 400 mm | 8 | Ladestraße
Gleis 2b | 220 mm | 4 | Ladestraße
Gleis 4 | 550 mm | 10 | Umfahrgleis
Gleis 4a | 250 mm | 4 | Abstellgleis
Gleis 5 | 950 mm | 18 | Fabrik
Gleis 5a | 330 mm | 6 | Heizhaus
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 5.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 8.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die neuen Versender und Empfänger sind noch hinzuzufügen bzw. abzugleichen. Letzte Änderung 19.12.16