stanice: Pöhlau Güterbahnhof | zkratka: POE
typ: Bf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: BeKas247
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 102 | 7000.0 mm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn
kolej 103 | 7000.0 mm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn
kolej 101 | 3000.0 mm | 60 | Zufuhrgleis
kolej 100 | 3000.0 mm | 60 | Abfuhrgleis
kolej 1 | 2800.0 mm | 56 | Aufstellgleis
kolej 2 | 2500.0 mm | 50 | Aufstellgleis
kolej 3 | 2500.0 mm | 50 | Aufstellgleis
kolej 4 | 2000.0 mm | 40 | Lokumfahrgleis
vedlejší koleje
kolej 3a | 400.0 mm | 8 | Seitenrampe
kolej 12 | 800.0 mm | 16 | Abstellgleis
kolej 14 | 800.0 mm | 16 | Abstellgleis
kolej 22 | 2000.0 mm | 40 | Abstellgleis BHG
kolej 7 | 400.0 mm | 8 | WÜST
kolej 8 | 400.0 mm | 8 | WÜST
kolej Schuppengleis | 200 mm | 4 | Schuppen
kolej Tankgleis | 200 mm | 4 | Tankstelle
kolej Schweissplatz | 200 mm | 4 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Haltepunkt für Arbeiter-, Berufs- und Ausflugsverkehr
nástupiště Bahnsteig 1 | 103 | 1800.0 mm
nástupiště Bahnsteig 2 | 102 | 1800.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Rampe | 3a | 300 mm | 6
Kohleverladung 1 | 7 | 800 mm | 16
Kohlerverladung 2 | 8 | 800 mm | 16
Lokschuppen | 22 | 200 mm | 4
celkem: | 42 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Verlader |
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Der Bahnhof dient als Sammelbahnhof für die angeschlossenen Betriebsstellen der I-Bahn. Zur Zeit hat der Bahnhof keinen eigenen Ladungsverkehr. Bahnhof befindet sich derzeit im Aufbau. Rote Gleise nicht befahrbahr.