Betriebsstelle: Kranbahn | Kürzel: KRN
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: DiThe380
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 70 cm | 14 |
Gleis 2 | 135 cm | 26 |
Nebengleise
Gleis 3 | 65 cm | 12 |
Gleis 4 | 20 cm | 4 |
Gleis 5 | 82 cm | 16 |
Gleis 2a | 30 cm | 6 |
Gleis 2b | 20 cm | 4 |
Gleis 1b | 34 cm | 6 |
Gleis 3b | 50 cm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße 1 | 2 | 60 cm | 12
Silo Raiffeisen | 2 | 26 cm | 4
Seitenrampe | 2 | 28 cm | 4
Kopframpe | 2a | 30 cm | 6
Ladestraße 2 | 5 | 82 cm | 16
Ladeplatz | 2 | 60 cm | 12
Ladeplatz | 1 | 60 cm | 12
Summe: | 66 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Marmorhandel | E | Marmor | G, H | Seitenrampe | / Woche
V | Marmor | G, H | Seitenrampe | / Woche
V | Granit | S, R | Ladeplatz | / Woche
V | Betonteile | S, R, K | Ladeplatz | / Woche
Baustoffhandel/Raiffeisen | E | Steine | E | Ladestraße 1 | / Woche
E | Kiese | E, F | Silo Raiffeisen | / Woche
E | Sand | S, E | Silo Raiffeisen | / Woche
E | Schnittholz | E, K, R | Ladestraße 1 | / Woche
Rohrbau | V | Rohre | K, R | Ladestraße 2 | / Woche
Anlagenbau | E | Stahlteile | K, R, E | Ladeplatz | / Woche
V | fertige Anlagen | K, R, S | Kopframpe | / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die erforderlichen Wagenmengen müssen noch ermittelt werden!