Betriebsstelle: Holzladeplatz | Kürzel: HPG
Typ: Awanst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ChKet352
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | 170 cm | 34 | Streckengleis
Nebengleise
Gleis Ladegleis | 100 cm | 20 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße | Ladegleis | 70 cm | 14
Summe: | 14 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Staatlicher Forstbetrieb Holzausformplatz | E | Leerwagen für Stammholz | E, K, R, L, S | Ladestraße | 10 / Tag
V | Stammholz | E, K, R, L, S | Ladestraße | 10 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!