stanice: Fiddlejardsen | zkratka: FDJ
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: JoLan110
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1800 mm | 36 |
kolej 2 | 1880 mm | 36 |
kolej 3 | 1880 mm | 36 |
kolej 4 | 1880 mm | 36 | Dreischienengleis (TT/N)
kolej 5 | 1800 mm | 36 | Dreischienengleis (TT/N)
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Schwenkweiche ebenfalls als Dreischienengleis (TT/N) ausgeführt