stanice: Brettleben | zkratka: BRL
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: ReBue107
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1500 mm | 30 | Bei Nutzung der Bockgleise 1b und 2b als Verkehrsgleis freihalten
kolej 1b | 1280 mm | 24 | Reisezüge
kolej 2 | 1560 mm | 30 | Reisezüge
kolej 2b | 1280 mm | 24 | Reisezüge
kolej 3 | 3000 mm | 60 | vorzugsweise Züge ohne rangierdienstliche Behandlung
kolej 4 | 3000 mm | 60 | vorzugsweise Züge ohne rangierdienstliche Behandlung
kolej 5 | 3000 mm | 60 | Güterverkehr Zugbildung
kolej 6 | 3000 mm | 60 | Güterverkehr Zugbildung
kolej 7 | 3000 mm | 60 | Güterverkehr Zugbildung
kolej 8 | 1400 mm | 28 | Güterverkehr Zugbildung 8 und 8b kombinierbar
kolej 8b | 1280 mm | 24 | Güterverkehr Zugbildung
kolej 9 | 1400 mm | 28 | bei Nutzung der Bockgleise 8b und 9b als Verkehrsgleis freihalten
kolej 9b | 1280 mm | 24 | Güterverkehr Zugbildung
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Gesamtausdehnung 500x4000 auch mit 3 Segmenten aufbaubar dann Nutzlänge jeweils 2000