Betriebsstelle: Beetzendorf/Kleinbahn | Kürzel: BET
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JeBuc215
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 21 | 1300 mm | 26 | Hauptgleis, Nutzlänge des Gleisstumpfes zum Umsetzen: 200mm
Gleis 22 | 1000 mm | 20 | Verkehrsgleis
Nebengleise
Gleis 20 | 1750 mm | 34 | Ladestraße
Gleis 23 | 750 mm | 14 | Abstellgleis
Gleis a | 400 mm | 8 | Anschluß Getreidemühle/VEAB
Gleis b | 500 mm | 10 | Tfz-Einsatzstelle
Gleis c | 550 mm | 10 | Bahnmeisterei
Gleis d | 0 mm | 0 | Skl-Schuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig 1 | 21 | 1000 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Wagen, deren Zustellung aus Kapazitätsgründen nicht sofort möglich ist, werden zum Staatsbahnhof überführt und später per Ortsrangierlok zugestellt.
Ladestraße | 20 | 400 mm | 8
Getreidemühle/VEAB | a | 300 mm | 6
Tfz-Einsatzstelle | b | 2 Achsen | 2
Summe: | 16 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Getreidemühle Beetzendorf | E | Getreide | E, F, G, T | Getreidemühle/VEAB | 6 / Woche
V | Mehl | G, T | Getreidemühle/VEAB | 4 / Woche
VEAB | V | Landwirtschaftliche Erzeugnisse | E, G | Getreidemühle/VEAB | 3 / Woche
SERO Sammelstelle | V | SERO (Glas, Papier, Schrott) | E | Ladestraße | 1 / Woche
Bw Kalbe, Est Beetzendorf | E | Kohle | E | Tfz-Einsatzstelle | 1 / Woche
V | Schlacke | E | Tfz-Einsatzstelle | 0.2 / Woche
LPG (P) Jeeben | V | Kartoffeln | E, G | Ladestraße | 4 / Woche
ACZ Beetzendorf | E | Dünger | T | Ladestraße | 1 / Woche
BHG Beetzendorf | E | Zement (gesackt) | G | Ladestraße | 1 / Woche
E | Baustoffe (Stückgut) | E, G, K | Ladestraße | 2 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Vor dem Verlassen des Bahnhofs sind alle Weichen und Gleissperren zu verschließen und der Hauptschlüssel beim Fahrdienstleiter abzugeben.