Betriebsstelle: Getreide Schulz | Kürzel: GTW
Typ: Awanst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MaRue354
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | 0 cm | 0 |
Nebengleise
Gleis 1 | 105 cm | 20 | Wagenübergabe; Länge Prell-Prell 165 cm, erste Angabe 60 cm
Gleis 1a | 15 cm | 2 |
Gleis 1b | 45 cm | 8 |
Gleis 2 | 35 cm | 6 | inklusive Weichenverbindung nach 4!
Gleis 3 | 65 cm | 12 |
Gleis 4 | 55 cm | 10 | Zufahrt zum Kleinlokschuppen
Gleis 5 | 85 cm | 16 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Getreidelager | 3 | 20 cm | 4
Ladestraße | 5 | 30 cm | 6
Laderampe | 5 | 25 cm | 4
Summe: | 14 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Getreidelager SCHULZ | V | Getreide | T | Getreidelager | 20 / Woche
Kohlehandel | E | Kohle | E, F | Ladestraße | 3.5 / Woche
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 3.5 / Woche
VEB OGS | E | Kartoffeln lose | O, E, G | Ladestraße, Laderampe | 2 / Woche
E | Kartoffeln gesackt | G | Ladestraße, Laderampe | 1 / Woche
E | Obst aller Art | G | Ladestraße, Laderampe | 1 / Woche
E | Gemüse aller Art | G | Ladestraße, Laderampe | 1 / Woche
Konservenfabrik | E | Blechdosen | G | Laderampe | 1 / Woche
E | Konservengläser | G | Laderampe | 1 / Woche
E | Kartonagen | G | Laderampe | 1 / Woche
V | Obstkonserven | G | Laderampe | 1 / Woche
V | Gemüsekonserven | G | Laderampe | 1 / Woche
V | Trockengemüse | G | Laderampe | 0.5 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 3.2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 5.4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Es gibt noch einen Fehlerchen im Gleisplan.