Betriebsstelle: Anschl. Kraftwerk Ebersdorf | Kürzel: KED
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ClEbe388
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 I-Bahn Stammgleis | 1800 mm | 36 |
Nebengleise
Gleis 2 Kohle Entladegleis | 630 mm | 12 | Schwerkraftentladung über Kohlebansen
Gleis 3 Entladegleis Kohle, Gips | 600 mm | 12 | Schwerkraftentladung Kohle, Silowaggons mit Druck
Gleis 5 Ladegleis Güterfrachten | 310 mm | 6 | Güterabfertigung für alles zum KED und Kreideverladung
Gleis 4 Ladegleis Kreideverladung | 560 mm | 10 | Be und Entladung von Silowaggons mittels Druck
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Alle Angabe für Waggonmengen sind Maximalangaben.
Gl.2 Kohlebansen | 2 Kohle Entladegleis | 400 mm | 8
Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 3 Entladegleis Kohle, Gips | 500 mm | 10
Gl.4 Kreideverladung | 4 Ladegleis Kreideverladung | 300 mm | 6
Gl.5 Güterfrachten | 5 Ladegleis Güterfrachten | 310 mm | 6
Summe: | 30 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
KED Kraftwerk Ebersdorf | E | Steinkohle | O, F, | Gl.3 Kohle und Gipsverladung, Gl.2 Kohlebansen | 6 / Tag
E | Braunkohle | O, F | Gl.3 Kohle und Gipsverladung, Gl.2 Kohlebansen | 6 / Tag
E | Koks | O, F | Gl.3 Kohle und Gipsverladung, Gl.2 Kohlebansen | 1 / Tag
E | Kreide Rauchgasentschwefelung | Z, U | Gl.4 Kreideverladung | 15 / Woche
E | Stückgut Ersatzteile | G, K, R, O | Gl.5 Güterfrachten | 2 / Tag
E | Container Maschinen/Turbinenteile | K, R, O | Gl.5 Güterfrachten | 1 / Woche
E | Schmierstoffe/Öle/Fette | G, Z | Gl.5 Güterfrachten | 1 / Woche
V | Asche | U, Z | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 5 / Woche
V | Gips | U, Z | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 10 / Woche
V | Schlacke | O, Z | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 3 / Woche
V | Stückgut Ersatzteile | G, K, R, O | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 1 / Tag
V | Container Maschine/Turbinenteile | R, R, O | Gl.5 Güterfrachten | 0 / Woche
V | Metallschrott | O | Gl.5 Güterfrachten | 1 / Woche
V | Recykling/Schadstoffe in Fässern | G, H | Gl.5 Güterfrachten | 1 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 17.4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 3.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 21.3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!