Betriebsstelle: Randemünde | Kürzel: RDE | Typ: Bf, Ebf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 920 mm | 18 | Einfahrgleis für Personenzüge
Gleis 2 | 1100 mm | 22 | Einfahrgleis für GmP und Güterzüge
Nebengleise
Gleis 1a | 250 mm | 4 | Expressgutschuppen am EG
Gleis 3 | 550 mm | 10 | Verkehrsgleis
Gleis 3a | 450 mm | 8 | Verkehrsgleis
Gleis 4 | 550 mm | 10 | Ladestraße und Güterschuppen
Gleis 5 | 200 mm | 4 | örtlicher Kohlehandel
Gleis 6 | 280 mm | 4 | Dieseltankstelle / Kö-Schuppen
Gleis 7 | 600 mm | 12 | Versorgungsgleis Est
Gleis 8 | 460 mm | 8 | Kohlenladegleis
Gleis 9 | 460 mm | 8 | Lokbehandlung
Gleis 10 | 400 mm | 8 | Ziehgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: ca. 6-7 Personenzugpaare je Tag, in verkehrsschwachen Zeiten (vorm., abends) auch Triebwagen, Urlaubs- / Ausflugsverkehr durch Nähe zur See, oft zusätzliche Expressgutwagen in P-Zügen, beladen mit Urlaubsgepäck und Fahrrädern
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 700.0 mm
Bahnsteig Inselbahnsteig | 2 | 800.0 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.3 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.6 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: - Gesamtlänge Betriebsstelle 2,14m + 0,30m Ansetzstück bei Bedarf - auch als Durchgangsbahnhof benutzbar , Gleislage am Kopfstück außermittig - Anschluss an Kopfstück FKTT eingleisig flach entweder mittels Übergangsstück oder mittels Schraubzwingen