Betriebsstelle: Jenshausen | Kürzel: JEH
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JeWer234
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 2 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 3 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 4 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Gleis 5 | ?? mm | NaN | Zugfahrten richtungsunabhängig
Nebengleise
Gleis 1c | ?? mm | NaN | Stumpfgleis für Wendezüge
Gleis 1b | ?? mm | NaN |
Gleis 5c | ?? mm | NaN |
Gleis 5b | ?? mm | NaN | Lokschuppen
Gleis 6b | ?? mm | NaN | Lokschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1, 1c | ?? mm
Bahnsteig Mittelbahnsteig | 2, 3 | ?? mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Alle Angaben beziehen sich auf die Epoche IV
Güterschuppen | 1b | ?? cm | NaN
Rampe | 1b | ?? mm | NaN
Seitenrampe | 5c | ?? mm | NaN
Ladestraße | 5c | ?? mm | NaN
Summe: | NaN |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Feinmechanische Werke | E | SPW40 Armeefahrzeuge zur Revision der Zieloptiken | K + G (Einheit) | Seitenrampe | 2 / Tag
V | SPW40 Armeefahrzeuge von Revision | K + G (Einheit) | Seitenrampe | 2 / Tag
Kombinat Magdeburger Armaturenwerke, VEB Armaturenwerk Jenshausen | E | Buntmetalle in Stangenform | G | Güterschuppen | 0.25 / Tag
E | Schmierstoffe | G | Güterschuppen | 0.25 / Tag
E | Normteile | G | Güterschuppen | 0.25 / Tag
E | Halbzeuge | G | Güterschuppen | 0.25 / Tag
V | Schiffsarmaturen | G | Güterschuppen | 0.2 / Tag
V | Wasserhähne | G | Güterschuppen | 0.2 / Tag
V | Absperrventile | G | Güterschuppen | 0.2 / Tag
V | Thermostate | G | Güterschuppen | 0.2 / Tag
V | Fittinge aller Art | G | Güterschuppen | 0.2 / Tag
IFA-Kombinat, VEB Achsen-, Federn- und Schmiedewerke "Hermann Matern" Jenshausen | E | Stahlgußbrammen | G | Seitenrampe | 0.5 / Tag
E | Zuschlagstoffe | G | Seitenrampe | 0.5 / Tag
E | Säure | Z | Seitenrampe | 1 / Tag
V | LKW-Achsen für das gesamte IFA-Kombinat | G | Rampe | 0.5 / Tag
V | Blattfedern für das gesamte IFA-Kombinat | G | Rampe | 0.5 / Tag
V | Pleuel für den Export ins NSW (VW-Motorenwerk Wolfsburg) | G | Rampe | 1 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Für die Epochen V und VI entworfen und gebaut Längenermittlung 1.Quartal 2011