Betriebsstelle: Altenstein | Kürzel: ALT | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1160.0 mm | 22 | Durchgangsgleis (durchgehender Güter-/Personenverkehr aus Richtung Westen)
Gleis 2 | 1100.0 mm | 22 | Kreuzungsgleis (durchgehender Güter-/Personenverkehr aus Richtung Osten)
Gleis 3-33 | 630.0 mm | 12 | endender Personenverkehr aus Richtung Westen
Nebengleise
Gleis 12 | 260.0 mm | 4 | Abstellgleis
Gleis 22 | 410.0 mm | 8 | Abstellgleis
Gleis 13 | 360.0 mm | 6 | Ladestraße I
Gleis 4 | 160.0 mm | 2 | Bereitstellung Güterwagen
Gleis 24 | 160.0 mm | 2 | Lokeinsatzstelle (Lokschuppen)
Gleis 5 | 240.0 mm | 4 | Ladestraße II / Lademaß, Waage
Gleis 15 | 160.0 mm | 2 | Kopf- und Seitenrampe, Viehverladung
Gleis 6 | 600.0 mm | 12 | Lokverkehrsgleis
Gleis 16 | 180.0 mm | 2 | Anschlussgleis Fa. Lampen Apparatebau
Gleis 25 | 180.0 mm | 2 | Güterschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs- und Schülerverkehr
Bahnsteig A - Hausbahnsteig | 3-33 | 630.0 mm
Bahnsteig B - Zwischenbahnsteig | 1 | 1160.0 mm
Bahnsteig C - Zwischenbahnsteig | 2 | 1100.0 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 9.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!