Station: Albertsthal | Short: ATL
Type: Bf | Scale: 1:120 | Module ID: ThSch201
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track 1 | 1250 mm | 24 |
Track 2 | 1250 mm | 24 |
Track 3 | 1100 mm | 22 |
Side tracks
Track 3a | 400 mm | 8 |
Track 4 | 1100 mm | 22 |
Track 4a | 400 mm | 8 |
Track 4b | 390 mm | 6 | Abstellgleis Triebwagen oder Reisezugwagengruppen
Track 5 | 500 mm | 10 | Gleis wegen Gefälle nicht zum Abstellen von ungebremsten Wagengruppen geeignet
Track 6a | 320 mm | 6 |
Track 6b | 370 mm | 6 |
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
| Track | Length | Remarks to passenger traffic: Berufs- und Schülerverkehr, Urlauber, Wochenendausflugsverkehr
Platform 1 | 3 | 900 mm
Platform 3 | 1 | 1100 mm
Loading place | Track | Length | Length (axles) | Remarks to cargo traffic:
Expressgutschuppen, Seitenrampe | 3a | 8 axles | 8
Ladestraße | 4 | 20 axles | 20
Papierfabrik Anlieferung | 4a | 8 axles | 8
Sum: | 36 |
Distributor/Receiver | Distribution/Receiving | Goods | Car type | Loading place | Car quantity
Papierfabrik | R | Stammholz, kurz | E, K | Ladestraße | 12 / week
R | Kohle | E, F | Ladestraße | 5 / week
R | Säuren und Laugen | K | Papierfabrik Anlieferung | 2 / week
R | Holzhackschnitzel | G, H, T | Papierfabrik Anlieferung | 6 / week
R | Altpapier | E | Ladestraße | 12 / week
R | Kaolin | T | Papierfabrik Anlieferung | 1 / week
D | Kraftpackpapier, Papiersäcke | G, H | Ladestraße | 12 / week
Forstamt Albertsthal | D | Stammholz, lang | R, K | Ladestraße | 10 / week
Kohlenhandel | R | Kohle | E, F | Ladestraße | 5 / week
Molkerei | R | Milch | I | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 12 / week
D | Käse, Quark | I | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 3 / week
Bahnhof Albersthal | R | Stückgut | G, H | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 6 / week
D | Stückgut | G, H | Expressgutschuppen, Seitenrampe | 6 / week
Einsatzstelle Albersthal | R | Kohle | E, F |  | 2 / week
D | Schlacke | E |  | 1 / week
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 4.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 13.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!
General remarks to station: Züge mit mehr als 1,25 m Länge können auf den Gleisen 1 und 2 unter Mitnutzung der Weichenbereiche bis 1,64 m grenzzeichenfrei beginnen, enden, kreuzen oder Überholen. Kreuzungen von Zügen größer als 1,64 m - Zug 1 von A einfahren, zu langer Zugteil nach 5 abdrücken und sichern. In 1 oder 2 auf Kreuzung warten. Zug 2 vom eingl. Strecke einfahren und ausfahren. Zug 1 Wagen von 5 aufnehmen und Ri. eingl. Strecke ausfahren.