stanice: Meiningen | zkratka: MNG
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: HaVol180 (Hfd) + HaVol181 (Mhd)
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 423 cm | 84 |
kolej 2 | 423 cm | 84 |
kolej 3 | 423 cm | 84 |
kolej 4 | 423 cm | 84 |
kolej 5 | 423 cm | 84 |
kolej 6 | 423 cm | 84 |
kolej 7 | 423 cm | 84 |
vedlejší koleje
kolej 1a | 60 cm | 12 |
kolej 1b | 40 cm | 8 |
kolej 2b | 40 cm | 8 |
kolej 6a | 40 cm | 8 |
kolej 7a | 40 cm | 8 |
kolej 7b | 60 cm | 12 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: 2 Schwenkweichen Setzt sich zusammen aus den 2 Sbf-Teilen Hirschfelde und Mittelherwigsdorf (siehe angegebene Modulnummern)!