Betriebsstelle: Randemünde (Seebad) | Kürzel: RDES | Typ: Bf, Ebf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 2000 mm | 40 | Einfahrgleis für Personenzüge
Gleis 2 | 2150 mm | 42 | Einfahrgleis für P-Züge, PmG, GmP und Güterzüge
Gleis 1a | 500 mm | 10 | für kurze P-Züge oder Triebwagen
Nebengleise
Gleis 1b | 250 mm | 4 | Expressgutschuppen am EG
Gleis 3 | 550 mm | 10 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis
Gleis 3a | 450 mm | 8 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis
Gleis 4 | 550 mm | 10 | Ladestraße und Güterschuppen
Gleis 5 | 200 mm | 4 | örtlicher Kohlehandel
Gleis 6 | 280 mm | 4 | Dieseltankstelle 160 mm/ Kö-Schuppen 120 mm
Gleis 7 | 600 mm | 12 | Versorgungsgleis Est
Gleis 8 | 460 mm | 8 | Kohlenladegleis
Gleis 9 | 460 mm | 8 | Lokbehandlung
Gleis 10 | 450 mm | 8 | Ladestraße und Kopf-/Seitenrampe
Gleis 3b | 400 mm | 8 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis
Gleis 11 | 250 mm | 4 | Viehverladung
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: ca. 6-7 Personenzugpaare je Tag, in verkehrsschwachen Zeiten (vorm., abends) auch Triebwagen, Urlaubs- / Ausflugsverkehr durch Nähe zur See, 1-2 Bäderschnellzüge/Tag, oft zusätzliche Expressgutwagen in P-Zügen, beladen mit Urlaubsgepäck und Fahrrädern
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 1750 mm
Bahnsteig Inselbahnsteig | 2 | 1850 mm
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1a | 500 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Anfuhr von Kohlen für BW, Dieselkraftstoff für BW, Brikett für Kohlehandel, Baustoffe für BHG (Bretter, Zement, Sackware in gedeckten Wagen), Abfuhr von landwirtschaftlichen Produkten oder Holz, Schlachtvieh
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 3.3 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 3.6 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: - Darstellung EP III - IV, evtl. frühe Ep V - Gesamtlänge Betriebsstelle 3195 mm - auch als Durchgangsbahnhof benutzbar , Gleislage am Kopfstück außermittig - Anschluss beidseitig FKTT eingleisig, flach (Normanschluss jedoch außermittig)