stanice: Anschluss Marienschacht | zkratka: MAR
typ: Awanst | měřítko: 1:120 | č. modulu: AnMul372
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Streckengleis | 1962 mm | 38 |
vedlejší koleje
kolej 1 | 700 mm | 14 | Eingang sowie Ladegleis Kohle u. Frachten
kolej 1a | 250 mm | 4 | Eingang, Ladegleis Kohle u. Frachten sowie Lokumfahrgleis
kolej 2 | 700 mm | 14 | Ausgang und Lokumfahrgleis
kolej 2a | 390 mm | 6 | Ausgang und Reservewagen sowie Ladegleis Frachten
kolej 3 | 380 mm | 6 | Ladegleis Kohle und Frachten
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě:
nástupiště | Streckengleis | 600 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Kohle | 1, 3, 1a | 1330 mm | 26
Frachten | 1, 3, 2a, 1a | 1720 mm | 34
celkem: | 60 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Marienschacht | p | Rundholz (Stammholz) | K, L, E, F | Frachten | 3 / den
p | Schnittholz (Bretter, Kanthölzer) | K, E, F | Frachten | 2 / den
p | Stahlträger | K, R, S | Frachten | 2 / týden
p | Zement, Kraftwerksasche | U | Frachten | 2 / týden
p | Sand, Kies | E, F | Frachten | 3 / týden
p | Fahrzeuge, Maschinen, Ersatzteile | G, K, R, S | Frachten | 1 / týden
p | Öle, Schmierstoffe (in Fässern) | G | Frachten | 0.25 / týden
p | Sprengmittel | G | Frachten | 0.25 / týden
p | Säure | Z | Frachten | 1 / týden
p | Leerwagen f. Kohle | E, F | Kohle | 18 / den
o | Holz- u. andere Abfälle | E, F | Frachten | 1 / týden
o | Fahrzeuge, Maschinen zur Reparatur | G, K, R, S, E | Frachten | 1 / týden
o | Schrott | E, F | Frachten | 0.25 / týden
o | Altöle (in Fässern) | G | Frachten | 0.25 / týden
o | Steinkohle, versch. Sorten | E, F | Kohle | 12 / den
o | Koks | E, F | Kohle | 3 / den
o | Briketts | E, F | Kohle | 3 / den
o | Leerwagen Frachten | K, L, E, F, G, U | Frachten | 6 / den
o | Säurerückstände | Z | Frachten | 1 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 24.4 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 24.5 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 48.9 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Der Anschluss Marienschacht ist nach dem Vorbild an der ehem. Hänichener Kohlenbahn (Windbergbahn) erbaut. Er liegt räumlich neben dem Haltepunkt Cunnersdorf (b. Freital). Zusätzlich wurde auf dem Modul ein 60 cm langer Bahnsteig am Streckengleis errichtet. Die Einfahrweiche sowie die gekoppelte Gleissperre haben eine Schlüsselsicherung. Bitte das Modul nur mit Fahrzeugen mit NEM-gerechten Radsätzen befahren!