stanice: Erdweg | zkratka: EWG
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: HeMuf391
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Strecke | mm | NaN |
vedlejší koleje
kolej 1 | 500 mm | 10 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Hochrampe | 1 | 430 mm | 8
celkem: | 8 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Bauzuschlagstoffe, Werk IV, Steinbruch Erdweg | o | Schotter | E,F,X | Hochrampe | 4 / den
o | Splitt | E,F | Hochrampe | 3 / den
o | Kies | E, F | Hochrampe | 2 / den
VEG Erdweg | o | Zuckerrüben (Saison) | E | Hochrampe | 0 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Die Grundstellung der Weiche "Gerade" ist dem zuständigen FDL nach Ende der Rangierfahrt zu melden