Betriebsstelle: Bw G-Ost | Kürzel: BGO
Typ: Bw | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: JuGra290
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 5 | 118 cm | 22 | Haupteinfahrgleis
Nebengleise
Gleis 1 | 143 cm | 28 | Achtung: Länge gilt nur bis zur Abzweigweiche des ersten Lokschuppens!
Gleis 2 | 120 cm | 24 |
Gleis 3 | 194 cm | 38 |
Gleis 4 | 124 cm | 24 |
Gleis 6 | 48 cm | 8 |
Gleis 7 | 118 cm | 22 |
Gleis 8 | 138 cm | 26 |
Gleis 9 | 69 cm | 12 |
Gleis 10 | 28 cm | 4 |
Gleis 11 | 62 cm | 12 |
Gleis 12 | 55 cm | 10 |
Gleis 13 | 67 cm | 12 |
Gleis 14 | 56 cm | 10 |
Gleis 15 | 50 cm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Materiallager | 10 | cm | NaN
VT-Schuppen | 14, 15 | cm | NaN
Kohlebansen | 6 | cm | NaN
Tankstelle | 11 | cm | NaN
Summe: | NaN |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!