Betriebsstelle: Freiham | Kürzel: FHM
Typ: Bf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: MGBMu280
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 240 cm | 48 | Durchgehendes Hauptgleis
Gleis 2 | 180 cm | 36 | Durchgehendes Hauptgleis
Gleis 3 | 100 cm | 20 | Hauptgleis der Abzweigenden Bahn
Nebengleise
Gleis 31 | 37 cm | 6 | Umfahrgleis
Gleis 4 | 55 cm | 10 | Umfahrgleis
Gleis 41 | 60 cm | 12 | Umfahrgleis
Gleis 5 | 36 cm | 6 | Freiladegleis
Gleis 51 | 36 cm | 6 | Rampengleis
Gleis 52 | 64 cm | 12 | Freiladegleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Laderampe | 51 | 28 cm | 4
Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 12
Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 6
Summe: | 22 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Hopfenlager Freiham | V | Hopfen gesackt | G, H | Laderampe | 3 / Woche
BHG Freiham | V | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 9 / Woche
Forstamt Freiham | V | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 6 / Woche
Fa. Apfelbauer Freiham | V | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 12 / Woche
Brennstoffhandel | E | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 1 / Woche
E | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 3 / Woche
E | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 4 / Woche
E | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 1 / Woche
V | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.5 / Woche
Eilgut | V | Eilgut | G, H | Laderampe | 3.5 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!