Betriebsstelle: Rokytnice/Rokitnitz | Kürzel: ROK | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1780 mm | 34 | Ein- und Ausfahrgleis
Gleis 2 | 1795 mm | 34 | Freiladegleis I, Güterschuppen, Gleis für Zugbildung
Gleis 3 | 2780 mm | 54 | Umfahrgleis, Gleis für Zugbildung
Nebengleise
Gleis 1a | 625 mm | 12 | Güterschuppen BHG, Kopframpe
Gleis 2a | 345 mm | 6 | Freiladegleis II
Gleis 4 | 1435 mm | 28 | Freiladegleis III
Gleis 5 | 820 mm | 16 | Seitenrampe
Gleis 6 | 560 mm | 10 | Einsatzstelle mit Lokschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Schülerverkehr, Berufspendler, Militär
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 700 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Holz, Brennstoffe, Militär, Be- und Entladung von Militärladegütern hat absoluten Vorrang!!!
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 7.4 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 6.9 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 14.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!