Betriebsstelle: Anschluss BayWa | Kürzel: ABW | Typ: Awanst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Hauptgleis | 283 cm | 56 | incl. 2x Adapter Länge 353.3 cm
Nebengleise
Gleis 1 | 77 cm | 14 | Wageneingang
Gleis 1a | 19 cm | 2 | Stumpf
Gleis 2 | 86 cm | 16 | Umfahrgleis
Gleis 3 | 122 cm | 24 | Treibstoff, Mineralöl, Holz, Schüttgut
Gleis 4 | 122 cm | 24 | Kohle, Rübenverladung, Lagerhs.2, Rampe
Gleis 4a | 60 cm | 12 | Spitzkehre
Gleis 5 | 60 cm | 12 | Ziehgleis
Gleis 6 | 60 cm | 12 | Verwaltung und Lagerhaus 1
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr: Für bestimmte Güter besteht nur saisonaler Bedarf bzw. bestimmte landwirtschaftlichen Produkte sind nur saisonal verfügbar.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 5.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 8.8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 14.2 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Zulaufstrecken 1-gl I-Bahn / 1-gl Flach oder mit Adaptermodulen (Segment A und E) 1-gl Minidamm. Durch Einsatz der Adaptermodule verlängert sich das Hauptgleis um je 35,3 cm auf 353,3 cm. 09/12/2018