Betriebsstelle: Granzlin | Kürzel: GRA
Typ: Bf | Maßstab: 1:120.0 | Modulnr.: MaRue202
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 1600.0 mm | 32 |
Gleis 2 | 1400.0 mm | 28 |
Nebengleise
Gleis 3 | 1000.0 mm | 20 | Ladegleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Bstg.1 | 1 | 500.0 mm
Bahnsteig Bstg.2 | 2 | 450.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Ladestraße | 3 | 600.0 mm | 12
Summe: | 12 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
LPG (P) Granzlin | E | Leerpaletten, Gemüsekisten | G/E | Ladestraße | 1.0 / Woche
V | Kartoffeln, Rüben, Getreide | T/G/E | Ladestraße | 4.0 / Woche
V | Gemüse | I | Ladestraße | 1.0 / Woche
Kohlehandel Granzlin | E | Heizöl / Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 2.0 / Woche
E | Kohle | E | Ladestraße | 2.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!