Betriebsstelle: Gertrudshall | Kürzel: GTH
Typ: Abzw | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: StMen410
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 50 cm | 10 |
Nebengleise
Gleis 1a | 50 cm | 10 |
Gleis 2 | 25 cm | 4 |
Gleis 3 | 50 cm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig | 1 | 25 cm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Krahnbahn | 3 | 17 cm | 2
Silo | 3 | 10 cm | 2
Hochbehälter | 3 | 10 cm | 2
Soleverladung | 3 | 13 cm | 2
Soleverladung | 2 | 25 cm | 4
Summe: | 12 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB KSBS Werk Getrudshall | E | Grubenholz | G, H, E, R | Krahnbahn | 2 / Woche
V | Fonolith | K, Z | Silo | 0 / Woche
V | Steinsalz | K, Z, G | Silo | 6 / Tag
V | Mutterlauge | Z | Hochbehälter | 2 / Tag
Ratiomittelbau Getrudshall | E | Halbzeuge | G, H, E, R | Krahnbahn | 1 / Woche
E | Bleche | G, H, E, R | Krahnbahn | 1 / Woche
E | Profilstahl | G, H, E, R | Krahnbahn | 1 / Woche
V | Stahlbaukonstruktionen | R | Krahnbahn | 1 / Woche
Objekt "e" | E | Munition | G, H | Krahnbahn | 0 / Woche
V | Munition | G, H | Krahnbahn | 0 / Woche
Staatsreservelager | E | Container | G, K, R | Krahnbahn | 0 / Woche
V | Container | G, K, R | Krahnbahn | 0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 8.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 8.9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die erforderlichen Wagenmengen müssen noch ermittelt werden!