Station: Kleinzschattwitz | Short: KZZ
Type: Sbf | Scale: 1:120 | Module ID: ChKet125
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track 1 | 3830 mm | 76 |
Track 2 | 3940 mm | 78 |
Track 3 | 4140 mm | 82 |
Track 4 | 4330 mm | 86 |
Track 5 | 4520 mm | 90 |
Track 6 | 4520 mm | 90 |
Track 7 | 4330 mm | 86 |
Track 8 | 4140 mm | 82 |
Track 9 | 3940 mm | 78 |
Track 10 | 3830 mm | 76 |
Side tracks
Track 11 | 430 mm | 8 | Lokabstellgleis
Track 12 | 450 mm | 8 | IBahngleis/Lokabstellgleis
Track 13 | 280 mm | 4 | Lokabstellgleis
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!
General remarks to station: Gesamtausdehnung 418 x 4810mm, bestehend aus 4 Segmenten. Aufbau auch mit 2 und 3 Segmenten möglich. Gleislängen der Hauptgleise dann jeweils um 1200mm kürzen.