stanice: Anschluss Brauerei Mommelbräu | zkratka: ABM
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: HaSan377
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Streckengleis | 900 mm | 18 |
vedlejší koleje
kolej 1 | 320 mm | 6 | Rampengleis, Abfüllung und Freirampe
kolej WDS | 90 mm | 0 | Waggondrehscheibe, bei Bedienung Kühlhaus maximaler Achsstand 85 mm
kolej 1a | 100 mm | 2 | Getreide-Tiefbunker
kolej 2 | 175 mm | 2 | Verladegleis Kühlhaus
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Freirampe | 1 | 250 mm | 4
Getreide-Tiefbunker | 1a | 100 mm | 2
Kühlhaus | 2 | 150 mm | 2
celkem: | 8 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Brauerei Mommelbräu | p | Hefe | G, H | Freirampe | 0.25 / týden
p | Hopfen, gesackt | G, H | Freirampe | 1 / týden
p | Gerste | G, T nur zweiachsig | Getreide-Tiefbunker | 3 / týden
p | Leergut - Flaschen | G, H | Freirampe | 2 / týden
p | Leergut - Fässer | G, H, E, K | Freirampe | 2 / týden
p | Etiketten | G, H | Freirampe | 0.25 / týden
p | Klebstoff | G, H, Z | Freirampe | 0.25 / týden
p | Natronlauge | Z | Freirampe | 0.5 / týden
p | Maschienenteile | G, H, K | Freirampe | 0.25 / týden
p | Paletten | G, H, E, K | Freirampe | 1 / týden
p | Feinblech für Kronkorken | G, H, K, T | Freirampe | 0.5 / týden
p | Malz, gesackt | G, H | Freirampe | 2 / týden
o | Bier gekühlt | I | Kühlhaus | 5 / týden
o | Fassbier | G, H, I | Freirampe, Kühlhaus | 5 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Anschlussstelle ist mit Gleissperre gesichert Waggondrehscheibe darf von Rangierlok befahren werden Verladepunkt Kühlhaus wird über Spill bedient Bedienung Weiche und Steuerung Waggondrehscheibe beidseitig möglich