Betriebsstelle: Holzladeplatz | Kürzel: HPG | Typ: Awanst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Strecke | 170 cm | 34 | Streckengleis
Nebengleise
Gleis Ladegleis | 100 cm | 20 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!