stanice: Altenstein | zkratka: ALT
typ: Bf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: GeReh203
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1160.0 mm | 22 | Durchgangsgleis (durchgehender Güter-/Personenverkehr aus Richtung Westen)
kolej 2 | 1100.0 mm | 22 | Kreuzungsgleis (durchgehender Güter-/Personenverkehr aus Richtung Osten)
kolej 3-33 | 630.0 mm | 12 | endender Personenverkehr aus Richtung Westen
vedlejší koleje
kolej 12 | 260.0 mm | 4 | Abstellgleis
kolej 22 | 410.0 mm | 8 | Abstellgleis
kolej 13 | 360.0 mm | 6 | Ladestraße I
kolej 4 | 160.0 mm | 2 | Bereitstellung Güterwagen
kolej 24 | 160.0 mm | 2 | Lokeinsatzstelle (Lokschuppen)
kolej 5 | 240.0 mm | 4 | Ladestraße II / Lademaß, Waage
kolej 15 | 160.0 mm | 2 | Kopf- und Seitenrampe, Viehverladung
kolej 6 | 600.0 mm | 12 | Lokverkehrsgleis
kolej 16 | 180.0 mm | 2 | Anschlussgleis Fa. Lampen Apparatebau
kolej 25 | 180.0 mm | 2 | Güterschuppen
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Berufs- und Schülerverkehr
nástupiště A - Hausbahnsteig | 3-33 | 630.0 mm
nástupiště B - Zwischenbahnsteig | 1 | 1160.0 mm
nástupiště C - Zwischenbahnsteig | 2 | 1100.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße I | 13 | 360.0 mm | 6
Ladestraße II, Waage, / Lademaß | 5 | 170.0 mm | 2
Laderampe | 15 | 80.0 mm | 0
Viehverladung | 15 | 80.0 mm | 0
Güterschuppen (Stückgut) | 25 | 180.0 mm | 2
Fa. Lampen Apparatebau | 16 | 180.0 mm | 2
Kohlebansen | 24 | 160.0 mm | 2
celkem: | 14 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Peter Lampen GmbH & Co. KG, Feinmechanische Werkstatt | p | Kunststoff- und Metallhalbzeuge | G, H | Fa. Lampen Apparatebau | 1.0 / týden
p | Holzbretter und -Leisten für Transportverpackungen | E, G, H, R, S | Fa. Lampen Apparatebau | 1.0 / týden
p | Baulelemente | G, H | Fa. Lampen Apparatebau | 1.0 / týden
o | Apparate | G, H, R, S | Laderampe | 1.0 / týden
Heinrich Stiebe, Brennstoffhandel | p | Eierkohlen, Briketts | E | Ladestraße I | 5.0 / týden
p | Heizöl in Fässern | E | Ladestraße I | 3.0 / týden
Senffabrik Finkenburg OHG | p | Senfkörner Zucker (gesackt) | G, H | Laderampe | 5.0 / týden
p | Wein in Fässern | G, H | Ladestraße II, Waage, / Lademaß | 3.0 / týden
p | Etikettier- und Verpackungsmaschinen | R, S | Laderampe | 1.0 / týden
o | Senferzeugnisse | G, H | Laderampe | 1.0 / den
Bauerngenossenschaft Altensteiner Land e.G. | p | Düngemittel, lose | T | Ladestraße I | 2.0 / týden
p | Saatgut, gesackt als Stückgut | G, H | Güterschuppen (Stückgut) | 3.0 / týden
p | Futtermittel, gesackt als Stückgut | G, H | Güterschuppen (Stückgut) | 3.0 / týden
p | Jungvieh | V | Viehverladung | 2.0 / týden
p | Landmaschinen | E, R, S | Laderampe | 1.0 / týden
o | Äpfel | E | Ladestraße I | 1.0 / týden
o | Zuckerrüben | E | Ladestraße I | 1.0 / týden
o | Schlachtrinder, Schlachtschweine | G, V | Viehverladung | 3.0 / týden
o | Frischgemüse, Schnittblumen als Eilgut | G, H | Ladestraße II, Waage, / Lademaß | 1.0 / den
Lokeinsatzstelle | p | Lokkohle | E | Kohlebansen | 1.0 / den
p | Ersatzteile | G, K, X | Kohlebansen | 1.0 / týden
o | Altöl in Fässern | G | Kohlebansen | 1.0 / týden
o | Tauschteile | E, K, X | Kohlebansen | 1.0 / týden
o | Schlacke | E | Laderampe | 1.0 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 5.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 4.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 9.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!