stanice: Randemünde | zkratka: RDE
typ: Bf, Ebf | měřítko: 1:120.0 | č. modulu: ChTit
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 920 mm | 18 | Einfahrgleis für Personenzüge
kolej 2 | 1100 mm | 22 | Einfahrgleis für GmP und Güterzüge
vedlejší koleje
kolej 1a | 250 mm | 4 | Expressgutschuppen am EG
kolej 3 | 550 mm | 10 | Verkehrsgleis
kolej 3a | 450 mm | 8 | Verkehrsgleis
kolej 4 | 550 mm | 10 | Ladestraße und Güterschuppen
kolej 5 | 200 mm | 4 | örtlicher Kohlehandel
kolej 6 | 280 mm | 4 | Dieseltankstelle / Kö-Schuppen
kolej 7 | 600 mm | 12 | Versorgungsgleis Est
kolej 8 | 460 mm | 8 | Kohlenladegleis
kolej 9 | 460 mm | 8 | Lokbehandlung
kolej 10 | 400 mm | 8 | Ziehgleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: ca. 6-7 Personenzugpaare je Tag, in verkehrsschwachen Zeiten (vorm., abends) auch Triebwagen, Urlaubs- / Ausflugsverkehr durch Nähe zur See, oft zusätzliche Expressgutwagen in P-Zügen, beladen mit Urlaubsgepäck und Fahrrädern
nástupiště Hausbahnsteig | 1 | 700.0 mm
nástupiště Inselbahnsteig | 2 | 800.0 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Kohlehandel | 5 | 200.0 mm | 4
Tankstelle | 6 | 100 mm | 2
Güterschuppen | 10 | 180.0 mm | 2
Ladestraße | 10 | 260.0 mm | 4
Expressgutschuppen | 1a | 200 mm | 4
Versorgung Est | 7 | 400.0 mm | 8
Seitenampe | 1a | 200.0 mm | 4
celkem: | 28 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Bw | p | Kohlen | E, F | Versorgung Est | 1.0 / den
p | Betriebsstoffe | G | Versorgung Est | 0.5 / týden
p | Diesel | Z | Tankstelle | 1.0 / týden
Kohlehandel | p | Kohle/Brikett | E, F | Kohlehandel | 1.0 / den
BHG | p | Bretter | R, K, E | Ladestraße | 2.0 / týden
p | Zement gesackt | G | Ladestraße | 1.0 / týden
p | Rohr und Schachtmaterial | R, K | Ladestraße | 1.0 / týden
LPG | o | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 1.0 / týden
o | Paletten | R, K, E, G | Güterschuppen, Seitenampe | 1.0 / týden
Stückgut | p | Marmelade | G | Güterschuppen | 0.25 / den
Expressgut | p | Urlaubsgepäck | G | Expressgutschuppen | 1.0 / týden
p | Fahrräder | G | Expressgutschuppen | 1.0 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 3.3 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 3.6 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: - Gesamtlänge Betriebsstelle 2,14m + 0,30m Ansetzstück bei Bedarf - auch als Durchgangsbahnhof benutzbar , Gleislage am Kopfstück außermittig - Anschluss an Kopfstück FKTT eingleisig flach entweder mittels Übergangsstück oder mittels Schraubzwingen