Betriebsstelle: Unterneubrunn | Kürzel: UNB | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 740 mm | 14 | Bahnsteig
Nebengleise
Gleis 3 | 420 mm | 8 | Güterschuppen
Gleis 4 | 340 mm | 6 | Kopframpe / Ladestraße
Gleis 5 | 510 mm | 10 | Ladestraße
Gleis 6 | 960 mm | 18 | Ladestraße / Holzverladeplatz
Gleis A1 | 500 mm | 10 | Anschluß VEB Glaswerk Unterneubrunn
Gleis 2a | 140 mm | 2 | Lokschuppen
Gleis 2 | 690 mm | 12 | Umsetzgleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Schüler-, Berufs- und Touristik-Verkehr
Bahnsteig 1 | 1 | 580 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: 6 Zugpaare mit 6 - 8 Güterwagen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 7.7 | 54.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 11.4 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 19.1 | 133.625 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: TTm Schmalspur Version 2 Letzte Änderung am 15.09.2016