stanice: Sägewerk MEC | zkratka: SWMEC
typ: Anst | měřítko: 1:120 | č. modulu: MaHem360
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 122 cm | 24 |
vedlejší koleje
kolej 2 | 66 cm | 12 |
kolej 2a | 36 cm | 6 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße | 2 | 66 cm | 12
Ladestraße | 2a | 36 cm | 6
celkem: | 18 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
VEB Astloch | p | Hochholz | E, R | Ladestraße | 8 / den
p | Heizöl | Z | Ladestraße | 1 / týden
p | Maschinenteile | G | Ladestraße | 1 / týden
o | Hackschnitzel | E | Ladestraße | 2 / den
o | Bretter | R | Ladestraße | 2 / den
o | Paletten | E, G | Ladestraße | 2 / den
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 8.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 14.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: