stanice: Hängersdorf | zkratka: HAED
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: AdRan101
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 3100 mm | 62 |
kolej 2 | 3000 mm | 60 |
kolej 3 | 3000 mm | 60 |
kolej 4 | 3000 mm | 60 |
kolej 5 | 3000 mm | 60 |
kolej 6 | 3000 mm | 60 |
kolej 7 | 3000 mm | 60 |
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Die Gleisnutzlänge hängt von der Aufbaulänge ab. Angegebene Maße beziehen sich auf kompletten Aufbau mit Gesamtlänge von 3600mm. Aufbaulänge in Schritten von 450mm reduzierbar.