Betriebsstelle: Semolice/Semolitz | Kürzel: SEM | Typ: Hp
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 550 mm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Schülerverkehr, Berufspendler, Schwammerlsucher
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 500 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Bedienung durch N, GmP und Ng
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: (austauschbares) Wartehäuschen mit Fernsprechapparat