stanice: Mittenwalde (Mark) Ost | zkratka: MIO
typ: Bf | měřítko: 1:120 | č. modulu: MoEiC240
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 1960 mm | 38 | Ein- und Ausfahrgleis
kolej 2 | 2100 mm | 42 | Ein- und Ausfahrgleis, für Durchfahrten vorrangig zu verwenden
vedlejší koleje
kolej 3 | 1720 mm | 34 | Abstellgleis
kolej 4 | 1720 mm | 34 | Ladegleis, Ladestraße
kolej A1 | 1000 mm | 20 | Anschlussgleis ACZ
kolej A2 | 1100 mm | 22 | Anschlussgleis ACZ mit Nebenanschliesser
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| kolej | délka | Poznámky k osobní dopravě: Berufs-, Schülerverkehr
nástupiště 1 | 1 | 1980 mm
nástupiště 2 | 2 | 1980 mm
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě:
Ladestraße (Gl. 4) | 4 | 1510 mm | 30
ACZ Anschlussgleis A1 | A1 | 1000 mm | 20
ACZ Anschlussgleis A2 | A2 | 1000 mm | 20
ACZ Anschlussgleis A2 Kopf- und Seitenladerampe | A2 | 250 mm | 4
Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | 4 | 300 mm | 6
ACZ Anschlussgleis A2 Zementsiloanlage | A2 | 300 mm | 6
celkem: | 86 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Kohlehandel Mittenwalde | p | Braunkohlebrikett | E, Fc | Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | 2 / týden
POS Mittenwalde | p | Braunkohlebrikett | E, Fc | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / týden
Kreisforstverwaltung | o | Stammholz, kurz | E, Ea | Ladestraße (Gl. 4) | 2 / týden
Agro-Chemisches Zentrum Mittenwalde (ACZ) | p | Düngemittel lose | T | ACZ Anschlussgleis A1 | 2.5 / týden
p | Spezialdüngemittel gesackt, in Fässern | G, H | ACZ Anschlussgleis A1 | 2.5 / týden
p | Rohbraunkohle | E | ACZ Anschlussgleis A2 | 1 / týden
LPG Tierproduktion | p | Tierfutter | G, H, E | ACZ Anschlussgleis A2 Kopf- und Seitenladerampe | 4 / týden
VEB UGS (Untergrundspeicher) | p | Erdgasrohre | R, K | ACZ Anschlussgleis A2 | 5 / týden
VEB (K) Bau Königs Wusterhausen (BT Mittenwalde) | p | Zement | Z | ACZ Anschlussgleis A2 Zementsiloanlage | 8 / týden
Viessmann Heiztechnik | p | Baugruppen und Material f. Heizungsanlagen | H, G, K | Ladestraße (Gl. 4) | 2 / týden
VEB KIM Bestensee | o | Speisegeflügel, gefroren | I | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / týden
VEB SERO Mittenwalde | o | Schrott | E | Ladestraße (Gl. 4) | 1 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 4.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Ansprechpartner: MEC Rosswein, Torsten Stein (stein@digitalzentrale.de)