Betriebsstelle: Hängersdorf | Kürzel: HAED
Typ: Sbf | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: AdRan101
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3100 mm | 62 |
Gleis 2 | 3000 mm | 60 |
Gleis 3 | 3000 mm | 60 |
Gleis 4 | 3000 mm | 60 |
Gleis 5 | 3000 mm | 60 |
Gleis 6 | 3000 mm | 60 |
Gleis 7 | 3000 mm | 60 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Die Gleisnutzlänge hängt von der Aufbaulänge ab. Angegebene Maße beziehen sich auf kompletten Aufbau mit Gesamtlänge von 3600mm. Aufbaulänge in Schritten von 450mm reduzierbar.