Betriebsstelle: Semolice/Semolitz | Kürzel: SEM
Typ: Hp | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: ThHan301
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 550 mm | 10 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Schülerverkehr, Berufspendler, Schwammerlsucher
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 500 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr: Bedienung durch N, GmP und Ng
am Standort des Packwagens | 1 | 2 Achsen | 2
Summe: | 2 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Stückgut: Milch | E | Milchkannen (leer) | G, Pw | am Standort des Packwagens | 0.5 / Tag
V | Milchkannen (voll) | G, Pw | am Standort des Packwagens | 0.5 / Tag
Eilgut: Waldbeeren | V | Körbe | Pw | am Standort des Packwagens | 0.5 / Tag
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 1.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: (austauschbares) Wartehäuschen mit Fernsprechapparat