Betriebsstelle: Freiham | Kürzel: FHM | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 240 cm | 48 | Durchgehendes Hauptgleis
Gleis 2 | 180 cm | 36 | Durchgehendes Hauptgleis
Gleis 3 | 100 cm | 20 | Hauptgleis der Abzweigenden Bahn
Nebengleise
Gleis 31 | 37 cm | 6 | Umfahrgleis
Gleis 4 | 55 cm | 10 | Umfahrgleis
Gleis 41 | 60 cm | 12 | Umfahrgleis
Gleis 5 | 36 cm | 6 | Freiladegleis
Gleis 51 | 36 cm | 6 | Rampengleis
Gleis 52 | 64 cm | 12 | Freiladegleis
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 6.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!