stanice: Irun | zkratka: IRN
typ: Sbf | měřítko: 1:120 | č. modulu: GuBue113
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej 1 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - rot
kolej 2 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - blau
kolej 3 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - grün
kolej 4 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - weiß
kolej 5 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - gelb
kolej 6 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - orange
kolej 7 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - schwarz
kolej 11 | 220 mm | 4 | Abstellgleis - rot
kolej 12 | 220 mm | 4 | Abstellgleis - schwarz
vedlejší koleje
kolej 1A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - rot
kolej 2A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - blau
kolej 3A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - grün
kolej 4A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - weiß
kolej 5A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - gelb
kolej 6A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - orange
kolej 7A | 300 mm | 6 | Abstellgleis - schwarz
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!
Všeobecné poznámky k dopravně: Fiddleyard mit Schleppweiche und drehbarer Schiebebühne für TT und H0, bestehend aus max 6 Segmenten a 900 mm. Alle Gleise sind Dreischienengleis für TT und H0. Es können 3, 4, 5 oder 6 Segmente aufgebaut werden, dementsprechend beträgt die nutzbare Gleislänge an Gl. 1 bis 7 jeweils 1.100 mm plus 1x, 2x oder 3x 900 mm bis maximal 3.800 mm, an Gl. 11 und 12 jeweils 220mm, sowie an Gleis 1A bis 7A jeweils 300 mm