Betriebsstelle: Stützerbach | Kürzel: STB | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1800 mm | 36 | Bahnsteig-/ Richtungsgleis Schleusingen
Gleis 3 | 2000 mm | 40 | Bahnsteig-/ Richtungsgleis Ilmenau
Nebengleise
Gleis 4 | 1300 mm | 26 | Umfahrgleis/ Abstellgleis Güter- bzw. Wagenzug
Gleis 5 | 1100 mm | 22 | Ladegleis - Ladestraße I
Gleis 6 | 280 mm | 4 | Abstellgleis Güterwagen/ Übergaben/ Schneepflug
Gleis 1a | 500 mm | 10 | Ladegleis Rampe
Gleis 1b | 800 mm | 16 | Ladegleis - Ladestraße II & Güterschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs-, Schüler- und Ausflugsverkehr durch Urlauber & Kurgäste
Bahnsteig 1 | 2 | 875 mm
Bahnsteig 2 | 3 | 875 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr: Achtung! Im Bf. Stützerbach kann keine Militärverladung stattfinden.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 4.1 | 29 | 2.3 | 16 | 0.3 | 2
Gesamt | 11 | 77 | 2.3 | 16 | 0.3 | 2
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Überholungen bzw. Kreuzungen von Personen- und Güterzügen sind nur bei Besetzung des Bahnhofs mit einer örtlichen Aufsicht und unter Beachtung der Gleisnutzlängen möglich. Wegen der nachfolgenden Steilstrecke können nur gebremste Güterwagen befördert werden.