Betriebsstelle: Hartmannsdorf Großtanklager | Kürzel: HMDTL | Typ: Awanst
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Anschluss 1 | mm | NaN |
Gleis Anschluss 2 | mm | NaN |
Nebengleise
Gleis B | 120 cm | 24 |
Gleis C | 80 cm | 16 |
Gleis D | 80 cm | 16 |
Gleis E | 80 cm | 16 |
Gleis F | 120 cm | 24 |
Gleis G | 245 cm | 48 |
Gleis H | 245 cm | 48 |
Gleis I | 220 cm | 44 |
Gleis J | 220 cm | 44 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Bemerkungen zum Güterverkehr: die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im Wege Rangierhinweise: - Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h. - Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Allgemeine Bemerkungen zur Betriebsstelle: Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!