Betriebsstelle: Wasungen | Kürzel: WAS | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 4200 mm | 84 | Durchgehendes Hauptgleis
Gleis 2 | 4000 mm | 80 | Kreuzungsgleis
Gleis 3 | 3600 mm | 72 | Güterzuggleis
Nebengleise
Gleis 4 | 1560 mm | 30 | Rangier,-Umfahrgleis mit Lademaß
Gleis 5 | 580 mm | 10 | Ladestraße 1
Gleis 6 | 1550 mm | 30 | Holzverladerampe
Gleis 7 | 620 mm | 12 | Kopframpe
Gleis 8 | 250 mm | 4 | Kl-Schuppen Bm Ep IV
Gleis 9 | 800 mm | 16 | Ausziehgleis
Gleis 10a (unten) | 500 mm | 10 | Ladestraße 2
Gleis 10b | 350 (oben) mm | NaN | Anschluß Dachpappenwerk
Gleis 11 | 400 mm | 8 | Güterschuppen
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Berufs- und Schülerverkehr
Bahnsteig Bst.1 | 1 | 2100 mm
Bahnsteig Bst.2 | 2 | 2100 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 12.8 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 22.5 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 35.3 | 247.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!