Betriebsstelle: Anschluss Werkzeug Maschinen Bau | Kürzel: WMB
Typ: Anst | Maßstab: 1:120 | Modulnr.: TiSpr384
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis Streckengleis | 600 mm | 12 |
Nebengleise
Gleis 2 | 300 mm | 6 |
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Werkzeugmaschinenbau | 2 | 100 mm | 2
Werkzeugmaschinenbau Kran | 2 | 100 mm | 2
Summe: | 4 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
Werkzeugmaschinenbau | E | Halbzeug | G | Werkzeugmaschinenbau | 1 / Woche
V | Maschinen in Kiste | R | Werkzeugmaschinenbau Kran | 0.5 / Woche
V | Werkzeugmaschinen | G | Werkzeugmaschinenbau | 0.5 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!