Betriebsstelle: Buckow (TF) | Kürzel: BUW
Typ: Bf | Maßstab: 1:120.0 | Modulnr.: DaGra217
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 2 | 1700.0 mm | 34 | Bahnsteiggleis
Nebengleise
Gleis 1 | 1400.0 mm | 28 | Bahnsteiggleis
Gleis 1b | 450.0 mm | 8 | Güterschuppen
Gleis 3 | 1200.0 mm | 24 | Verkehrsgleis
Gleis 3a | 170.0 mm | 2 | Betriebsstoffe
Gleis 3b | 150.0 mm | 2 | Viehrampe
Gleis 4 | 840.0 mm | 16 | Rampe
Gleis 5 | 1250.0 mm | 24 | Ladestrasse
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Hausbahnsteig | 1 | 680.0 mm
Bahnsteig Bahnsteig | 2 | 900.0 mm
Ladestelle | Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr:
Viehrampe | 3b | 150.0 mm | 2
Ladestrasse | 5 | 1250.0 mm | 24
Güterschuppen | 1b | 450.0 mm | 8
Betriebsstoffe | 3a | 170.0 mm | 2
Summe: | 36 |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge
VEB Tierproduktion | V | Rinder | V/He | Viehrampe | 1.0 / Woche
V | Schweine | V/He | Viehrampe | 1.0 / Woche
VEG Pflanzenproduktion | V | Getreide | Tds | Ladestrasse | 3.0 / Woche
V | Kartoffeln in Säcke | G | Ladestrasse | 1.0 / Woche
V | Rüben | O | Ladestrasse | 2.0 / Woche
LPG Werkstatt | E | Kohle | E | Ladestrasse | 1.0 / Woche
E | Ersatzteile | G | Güterschuppen | 1.0 / Woche
Serosammelstelle | V | Serostoffe | G | Güterschuppen | 1.0 / Woche
Forstwirtschaft | V | Holz | R | Ladestrasse | 2.0 / Woche
VEB Saatzucht Petkus | V | Saatgut in Säcke | G | Güterschuppen | 1.0 / Woche
Bahnhof | E | Kohle | E | Betriebsstoffe | 1.0 / Woche
E | Diesel | ZM/Z | Betriebsstoffe | 1.0 / Woche
ZBO Buckow | E | Baustoffe |  | Ladestrasse | 2.0 / Woche
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 2.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!